{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[2,0,2,7],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
[]
["2021-2023年江苏省省级财政农机购置补贴机具补贴额一览表"]
["（第二批）"]
[]
["序号","大类","小类","品目","分档名称","基本配置和参数","省级财政\n补贴限额\n（元）","备注"]
[1,"田间管理机械","修剪机械","割灌（草）机","斜挂式、背负式割灌机（汽油动力）","汽油机：斜挂式、背负式割灌机",200]
[2,"田间管理机械","修剪机械","割灌（草）机","斜挂式、背负式割草机（电动）","锂电池容量≥600V·A·H ，电动斜挂式、背负式割草机。锂电池、充电器通过市场监管部门授权检验机构的检测；锂电池生产企业与保险公司合作承保第三者责任险有关协议或证明材料",650]
[3,"收获机械","根茎作物收获机械","大蒜收获机","牵引式、悬挂式,工作幅宽≥1m;或自走式,配套动力≥3.5kw","牵引式、悬挂式，工作幅宽≥1m；或自走式，配套动力≥3.5kw",700]
[4,"收获机械","根茎作物收获机械","大蒜收获机","大蒜收获机,手扶联合收获","手扶，联合收获，2行及以上",2000]
[5,"收获机械","根茎作物收获机械","大蒜收获机","大蒜收获机,自走联合收获","自走，联合收获，4行及以上",5000]
[6,"农产品初加工机械","碾米机械","碾米加工成套设备","20吨及以上碾米加工成套设备","日产量在20吨及以上，具备清选、砻辊、分离、碾白、分级、抛光、色选、包装独立功能的设备",40000,"资质采信试点"]
[7,"农用搬运机械","装卸机械","码垛机","坐标型码垛机器人","机器人本体重量≥800kg、码垛(抓取)净重量≥80kg、码垛能力≥1000c/hr",40000,"资质采信试点"]
[8,"农用搬运机械","运输机械","田间搬运机","功率2KW以上自走履带式田园搬运机(不带液压自卸)","功率≥2KW； 自走履带式",3000]
[9,"农用搬运机械","运输机械","田间搬运机","功率3.6kW至4.1KW自走履带式田园搬运机(液压自卸)","3.6KW≤功率＜4.1KW； 自走履带式；液压自卸",5000]
[10,"农用搬运机械","运输机械","田间搬运机","功率4.1kW及以上自走履带式田园搬运机(液压自卸)","功率≥4.1 KW； 自走履带式；液压自卸",9000]
[11,"农田基本建设机械","挖掘机械","农用挖掘机","0.1m³≤斗容量<0.3m³轮式挖掘机(专用挖掘机组)","0.1m³≤斗容量＜0.3m³、动力≥18KW、自重≥3T，出厂时必须安装卫星定位系统（投档时提供相关证明）",8000]
[12,"农田基本建设机械","挖掘机械","农用挖掘机","斗容量0.1m³以下履带式挖掘机(专用挖掘机组)","斗容量0.1m³以下、动力≥9.5KW、自重≥1.5T，出厂时必须安装卫星定位系统（投档时提供相关证明）",4000]
[13,"农田基本建设机械","挖掘机械","农用挖掘机","0.1m³≤斗容量<0.3m³履带式挖掘机(专用挖掘机组)","0.1m³≤斗容量＜ 0.3m³、动力≥18KW、自重≥3T，出厂时必须安装卫星定位系统（投档时提供相关证明）",8000]
[14,"其他机械","其他机械","茶园防霜机","功率2.4KW以上茶园防霜机","电机功率≥2.4KW",3500]
[15,"其他机械","其他机械","料塔","12m³≤料塔＜17m³","1、料塔使用热镀锌材质，镀锌层厚度不低于275g/㎡，板厚按国标要求；2、料塔设备含有爬梯及防护圈，爬梯有防滑设计，防护圈离地高度不高于2.4米；3、料塔褪数不少于六条，六条腿料塔腿壁厚不低于2.5mm；4、六条腿料塔下、中层围板及下锥板材料厚度不低于1.0mm，上锥板及其他围板厚度不低于1.0mm。",2200,"资质采信试点"]
[16,"其他机械","其他机械","料塔","17m³≤料塔＜27m³","1、料塔使用热镀锌材质，镀锌层厚度不低于275g/㎡，板厚按国标要求；2、料塔设备含有爬梯及防护圈，爬梯有防滑设计，防护圈离地高度不高于2.4米；3、料塔褪数不少于六条，料塔腿壁厚不低于2.5mm；4、六条腿料塔下、中层围板及下锥板材料厚度不低于1.2mm，上锥板及其他围板厚度不低于1.0mm；5、八条腿料塔上锥板厚度不低于1.0mm，围板厚度不低于1.2mm，下锥板厚度不低于1.2mm。",2700,"资质采信试点"]
[17,"其他机械","其他机械","料塔","料塔≥27m³","1、料塔使用热镀锌材质，镀锌层厚度不低于275g/㎡，板厚按国标要求；2、料塔设备含有爬梯及防护圈，爬梯有防滑设计，防护圈离地高度不高于2.4米；3、料塔褪数不少于八条，料塔腿壁厚不低于2.5mm；4、八条腿料塔上锥板厚度不低于1.0mm，围板厚度不低于1.2mm，下锥板厚度不低于1.2mm。",3700,"资质采信试点"]
[18,"其他机械","其他机械","钢板筒仓","50m3＜总容积≤100m3钢板筒仓","50m3＜总容积≤100m3，具备3级以上钢结构安装资质，配备有通风、测温系统、阻旋料位器、提升机、垂直梯、安全护栏等设备，波纹板含锌量275g/m2双面，1至3层1mm、4层1.5mm（或每层1.5mm，加强筋厚度1至2层1.5mm、3至4层2.5mm），钢支撑、钢锥斗均为热镀锌装配式。",57000,"资质采信试点"]
[19,"其他机械","其他机械","钢板筒仓","100m3＜总容积≤200m3钢板筒仓","100m3＜总容积≤200m3，具备3级以上钢结构安装资质，配备有通风、测温系统、阻旋料位器、提升机、垂直梯、安全护栏等设备，波纹板含锌量275g/m2双面、1至3层1mm、4至6层1.5mm（或每层1.5mm；加强筋厚度1至2层1.5mm、3至4层2.0mm、5层3.0mm），钢支撑、钢锥斗均为热镀锌装配式。",75000,"资质采信试点"]
[20,"其他机械","其他机械","钢板筒仓","200m3＜总容积≤400m3钢板筒仓","200m3＜总容积≤400m3，具备3级以上钢结构安装资质，配备有通风、测温系统、阻旋料位器、提升机、垂直梯、安全护栏等设备，波纹板含锌量275g/m2双面、1至3层1mm、4至6层1.5mm、7层2mm（或每层1.5mm；加强筋厚度1至4层1.5mm、5至6层2.0mm、7至8层3.0mm），钢支撑、钢锥斗均为热镀锌装配式。",87000,"资质采信试点"]
[21,"其他机械","其他机械","钢板筒仓","400m3＜总容积≤700m3钢板筒仓","400m3＜总容积≤700m3，具备3级以上钢结构安装资质，配备有通风、测温系统、阻旋料位器、提升机、垂直梯、安全护栏等设备，波纹板含锌量275g/m2双面、1至3层1mm、4至6层1.5mm、7至9层2mm、10层2.5mm（或每层1.5mm；加强筋厚度1至4层1.5mm、5至6层2.0mm、7至8层3.0mm、9至10层4.0mm），钢支撑、钢锥斗均为热镀锌装配式。",100000,"资质采信试点"]
[22,"其他机械","其他机械","钢板筒仓","总容积≥700m3钢板筒仓","总容积≥700m3，具备3级以上钢结构安装资质，配备有通风、测温系统、阻旋料位器、提升机、垂直梯、安全护栏等设备，波纹板含锌量275g/m2双面、1至3层1mm、4至6层1.5mm、7至9层2mm、10至11层2.5mm（或1至8层厚1.5mm、9~10层厚1.75mm；加强筋厚度1至4层1.5mm、5至7层2.0mm、7至8层3.0mm、9至10层4.0mm），钢支撑、钢锥斗均为热镀锌装配式。",120000,"资质采信试点"]